5.1报价分析表

智能烟感（含一键声光报警）采购项目报价分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **品牌** | **规格** | **型号** | **生产厂家** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| 1 | 智慧烟感设备 | 赛特威尔 | 1、执行标准 GB 20517-2006 独立式感烟火灾探测报警器2、工作原理：光电式3、通信方式：4G Cat1通信4、无线频段 ：B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B415、静态电流：≤10μA6、静音时间：约80秒7、按键：自检/消音按键8、指示灯：红黄双色9、声压级：≥80dB（A）（正前方3米处）10、告警类型：烟雾报警、低电报警、拆除报警、故障报警11、工作电压：DC3V 1节 12、电池设计寿命：正常环境下三年以上13、本地报警方式：声、光报警14、电池防漏装：支持15、保护面积：≥60㎡16、工作温度：- 10℃~ ＋50℃17、相对湿度：≤95%RH，不凝露18、安装方式：螺钉固定式19、外壳材质：ABS材质 ，白色20、尺寸：Φ 104mm ×H 43mm21、重量：约160g（含底座、电池） | GS524N-C | 赛特威尔电子股份有限公司 | 8770 | 套 | 238 | 2087260 |
| 2 | 声光报警设备 | 苏州联控 | 1、供电方式 ：电源适配器：12.6V 3A 备用内置锂电池组：2600mAh2、无线传输：制式：FSK 频率：868Mhz3、传输距离：300 （空旷）4、报警方式：语音广播+红色警示闪光灯+高音喇叭报警+4G上报数据到平台中心5、通讯方式：4G网络6、报警声音：130分贝 靠近喇叭7、待机功耗：20-25mA8、报警状态工作电流：100-600mA9、工作温度：-10℃～+55℃10、工作湿度：20%～85%11、含辅助按钮一个  | LK-SGBJ-01 | 苏州联控智能科技有限公司 | 113 | 套 | 1130 | 127690 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 金额大写：人民币贰佰贰拾壹万肆仟玖佰伍拾元 （¥：2214950） |

 投标人：（加盖公章）

 日期：2025 年2月13日