**常熟市绿地养护质量标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | **群落**  **结构** | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新、调整、间伐，使群落结构稳定，树种配置科学合理，层次丰富，物种多样覆盖地表，黄土不裸露，生态观赏效果好。 | 随着植物生长的各个时期，不断进行更新与调整，使林相结构合理，有较完整的层次和不少于二层的林相结构，林下处理得当。 | 植物种植成片或带状，有较好的绿化效果，地表整洁。 |
| 2 | **树木**  **养护** | ①树木生长健壮，不歪斜。  ②新建绿地各种植物两年内恢复正常生长。  ③树冠完整美观，修剪科学合理，主侧枝分布均匀，数量适宜，内膛不乱，通风透气，无枯枝、死杈。  ④花灌木按时开花结果，株形丰满，花后修剪及时。  ⑤整形植物修剪及时，保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。  ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。  ⑦树木存活率在98%以上。 | ①树木生长正常，不歪斜。  ②新建绿地各种植物三年内恢复正常生长。  ③树冠基本完整，主侧枝匀称，数量适宜，修剪合理，内膛不乱，通风透气，无枯枝死杈。  ④花灌木开花及时，正常，花后修剪及时。  ⑤整形植物修剪及时，枝叶生长正常，整齐一致。  ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。  ⑦树木存活率在98%以上。 | ①树木生长正常，不歪斜，有绿色效果。  ②新建绿地各种植物三年内基本恢复正常生长。  ③树冠基本完整，修剪及时，无明显枯枝死杈。  ④花灌木开花及时，花后修剪及时。  ⑤整形植物及时修剪，有一定形态。  ⑥地被植物整齐，覆盖率在98%以上。  ⑦树木存活率在98%以上。 |
| 3 | **草坪**  **养护** | ①草种纯正，生长茂盛。  ②颜色一致，高度一致，密度一致，质地均一。  ③草高不超过（冷）6cm，（暖）3cm。  ④草坪边缘线清晰（与路面、树穴、花坛交界处）。  ⑤无杂草。  ⑥草坪覆盖率在98%以上，无大于20×20cm的秃斑。  ⑦绿地平整，雨后无积水。 | ①草种基本纯正，生长整齐。  ②生长期草高不超过（冷）6cm，（暖）3.5cm。  ③基本无杂草。  ④草坪覆盖度98%以上，无大于50×50cm的秃斑。  ⑤草坪边缘线清晰（树穴、花坛交界处）。 | ①草坪生长茂盛。  ②生长期草高不超过（冷）8cm，（暖）4cm。  ③基本无阔叶杂草，杂草控制高度：5cm以下。  ④草坪覆盖度98%以上，集中空秃面积不超1m2。  ⑤草坪与树穴交界处有边缘线。 |
| 4 | **卫生**  **标准** | ①绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。②无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。  ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。  ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。  ⑤无卫生死角。 | ①绿地整洁，无枯枝病叶，无垃圾，植物叶面无陈旧积尘。  ②无杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。  ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等）、水面杂物，应日产日清，做到保洁及时。  ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。  ⑤无卫生死角。 | ①绿地基本整洁，无枯枝病叶，无垃圾。  ②无明显杂物（纸屑、果壳、塑料纸、砖头石块、堆物、堆料、搭棚等）。  ③绿化生产垃圾（树枝、树叶、草屑等），水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。  ④绿地设施整洁，立面无涂刻、招贴。  ⑤无卫生死角。 |
| 5 | **灌溉与排水** | ①绿地内有灌水、排水设施，灌溉用水水质符合园林植物灌溉水质要求。  ②浇水树堰规范（直径为树木胸径的10倍），浇水后无跑水、漏水现象。  ③绿地无超过12小时的积水。 | ①绿地内有排水设施，灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。  ②浇水树堰完整，浇水后无明显跑水、漏水现象。  ③绿地无超过24小时的积水。 | ①灌溉用水水源便利，水质符合园林植物灌溉水质要求。  ②有浇水树堰，浇水后水不溢出绿地。  ③无超过36小时的积水。 |
| 6 | **杂草**  **控制** | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，基本无杂草。 | 无大型野草，无缠绕性、攀缘性杂草，路边及零星区域的杂草控制在5cm以下，并不得蔓延到路面、花树坛，不影响景观效果。 | 无缠绕性、攀缘性杂草，控制杂草高度以不影响景观效果为度。 |
| 7 | **病虫害控制** | ①有病虫害控制措施。  ②基本无病虫危害迹象。  ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过5-10%。④蛀干性害虫危害的株数在3%以下。 | ①有病虫害控制措施。②无明显病虫危害迹象。  ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过10-15%。  ④蛀干性害虫危害的株数在5%以下。 | ①有病虫害控制措施。  ②无因病虫害而引起断枝倒伏现象。  ③食叶、刺吸性害虫危害的叶片控制在每株不超过15-20%。  ④蛀干性害虫危害的株数在8%以下。 |
| 8 | **设施**  **维护** | ①树木支撑桩位扎缚规范统一。  ②建筑小品、辅助设施完整、安全、规范，有问题及时上报。  ③硬地卫生，不积水，无沉积垃圾杂物。  ④设施完善率98%以上。 | ①树木支撑规范，扎缚有效。  ②建筑小品、辅助设施整洁无损，安全，有问题及时上报。  ③硬地卫生，无沉积垃圾杂物。  ④设施完善率95%。 | ①园林设施基本完整，有问题及时上报。  ②设施完善率90%。。 |
| 10 | **管理**  **标准** | ①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。  ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。  ③加强对职工的培训，提高职工的技术素质。  ④无违章占绿，无违法建设。  ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。  ⑥有紧急抢险预案措施。  ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。  ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。 | ①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。  ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。  ③加强对职工的培训，提高职工的技术素质。  ④无违章占绿，无违法建设。  ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。  ⑥有紧急抢险预案措施。  ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。  ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。 | ①绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装。  ②根据绿地质量标准，制订养护管理技术措施及年度养护计划。  ③加强对职工的培训，提高职工的技术素质。  ④无违章占绿，无违法建设。  ⑤秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。  ⑥有紧急抢险预案措施。  ⑦对被破坏或其他原因引起的绿地损坏及时上报。  ⑧按照有关安全生产操作规程组织作业。 |