#  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目 不接受 进口产品。

**一、项目概况**

（一）本项目地点：采购单位指定地点。

（二）采购范围：泗洪县公安局拟对交警大队、刑警大队、法制大队、大楼、桥南派出所等10个党(总)支部党建阵地进行改造提升，打造示范党支部，包括：方案深化设计（含详细图纸）、布展及设计内容中所有采购、施工、安装、调试、试运行、维护、保修等。

（三）合同履行期限：采购合同签订后90日历天内供货安装调试完毕并交付使用。

（四）款项的支付方式及进度安排:

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：货物到现场安装完毕，并经采购人验收合格后，采购人将支付到合同总价款的100%。

备注:

(1)可以采用数字人民币支付。

(2)资金支付的时间:收到供应商发票后10个工作日内。

(3)资金支付的条件:满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

(4)当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

(5)在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（五）售后服务期：二年。（有特殊要求的产品，售后服务期按招标文件的约定执行）。两年内发现设备缺陷等质量问题，中标供应商负责无条件维修或调换；中标供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），售后服务期自初验之日起算。

（六）质量：合格。

**二 、采购清单及技术要求**

|  |
| --- |
|  **泗洪县大楼派出所党建阵地项目清单** |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| **一、装饰部分** |
| **（一）拆除、土建、搭建工程** |
| 1 | 开孔打洞 | 1、开孔Φ50、Φ75（电路改造用）2、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 只 | 15.0  |
| 2 | 插座墙地面开槽 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 3 | 线路回填 | 1、水泥砂浆、工具、人工 | 项 | 1 |
| 4 | 窗户贴膜 | 1、磨砂膜2、人工，辅料 | 项 | 21 |
| 5 | 新建120墙体及封堵窗户 | 1、0.9mm厚石膏板2、轻钢龙骨、穿心龙3、隔音棉4、阻燃板（双面）5、人工辅料 | ㎡ | 118.5 |
| 6 | 新建240墙体及封堵窗户 | 1、0.9mm厚石膏板2、轻钢龙骨、穿心龙3、隔音棉4、阻燃板（双面）5、人工辅料 | ㎡ | 74.8 |
| 7 | 党建品牌风采镀锌钢管龙骨地台 | 1、40\*60镀锌方管2、五金配件3、人工辅料4、金属油漆 | 项 | 1 |
| 8 | 施工铁皮门 | 1、铁皮2、方管3、机械、人工 | ㎡ | 9.5 |
| 9 | 地面保护 | 1、地面铺装保护材料及人工辅料 | 项 | 1 |
| **（二）地面装饰** |
| 10 | 过道、党建阵地金属踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线2、木工板基础3、人工辅料 | m | 74.6 |
| **（三）天花装饰** |
| 11 | 党建阵地吊顶天棚 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定2、50主龙骨:50\*15\*1.53、50副龙骨:50\*20\*0.64、300\*600排列轻钢龙骨吊顶5、单层石膏板、木工板基础 | ㎡ | 161.4 |
| 12 | 反光灯槽 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定2、50主龙骨:50\*15\*1.53、50副龙骨:50\*20\*0.64、300\*600排列轻钢龙骨吊顶5、单层石膏板、木工板基础 | m | 82 |
| 13 | 反光灯槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 82 |
| 14 | 顶面嵌入式灯带基础 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定2、50主龙骨:50\*15\*1.53、50副龙骨:50\*20\*0.64、300\*600排列轻钢龙骨吊顶5、单层石膏板、木工板基础 | 项 | 1 |
| 15 | 吊顶定制嵌入式线性灯条 | 1、10\*2cm金属灯槽、四排灯条、盖板、变压器2、人工、辅料 | m | 81.5 |
| 16 | 吊顶五角星造型制作 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定2、50主龙骨:50\*15\*1.53、50副龙骨:50\*20\*0.64、300\*600排列轻钢龙骨吊顶5、单层石膏板、木工板基础 | 项 | 1 |
| 17 | 吊顶五角星做金箔漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、水性金箔漆3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 18 | 结束语区域顶面红色乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| 19 | 石膏板顶面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 162 |
| 20 | 结束语区域顶面红色乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 2.7 |
| 21 | 石膏板墙面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 193.3 |
| **（四）墙面装饰** |
| **A墙** |
| 22 | 主题造型墙基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 10.34 |
| 23 | 主题造型墙乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 4.8 |
| 24 | 主题造型墙银灰色铝塑板 | 1、银灰色铝塑板2、人工、辅料 | ㎡ | 10.34 |
| 25 | 主题造型墙不锈钢压边条 | 1、金属线条2、人工、辅料 | m | 13.2 |
| 26 | 主题造型墙墙面灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 8.8 |
| 27 | 永远跟党走造型墙基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 2.53 |
| 28 | 永远跟党走造型墙红色乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 2.53 |
| 29 | 结束语造型墙预埋铝合金型材 | 1、20\*10mm，U形红色哑光铝合金槽2、人工、辅料 | m | 9.2 |
| 30 | 党员风采展示造型墙基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 13.9 |
| 31 | 党员风采展示造型墙乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 13.9 |
| 32 | 党员风采展示大标题基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 3.1 |
| 33 | 党风廉政大标题乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 3.1 |
| **B墙** |
| 34 | 入党宣誓造型墙基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 12.8 |
| 35 | 入党宣誓造型墙红色乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 13.3 |
| 36 | 入党宣誓造型墙10mm透明钢化玻璃 | 1、10mm透明钢化玻璃2、人工、辅料 | ㎡ | 12.1 |
| 37 | 入党宣誓造型墙不锈钢压边条 | 1、金属线条2、人工、辅料 | m | 15.4 |
| 38 | 入党宣誓造型墙墙面灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 11 |
| 39 | 党建品牌大标题基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 2.95 |
| 40 | 党建品牌大标题乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 2.95 |
| 41 | 党建品牌灰色亮光铝塑板基础（凹凸造型） | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 5.9 |
| 42 | 党建品牌造型墙灰色乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 5.9 |
| 43 | 党建品牌风采“C”形造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 48.4 |
| 44 | 党建风采造型墙定制嵌入式线性灯带（地台+弧角矩形） | 1、金属灯槽、LED灯条、盖板、变压器2、人工、辅料 | m | 22.9 |
| 45 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 50.9 |
| **C墙** |
| 46 | 党员先锋、党组织架构造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 16.7 |
| 47 | 党员先锋造型墙不锈钢压边条 | 1、金属线条2、人工、辅料 | m | 18.4 |
| 48 | 党员先锋大标题基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 2.9 |
| 49 | 党建先锋大标题造型墙 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 2.9 |
| 50 | "L"形软膜灯箱造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 51 | 定制"L"形软膜灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、灯膜2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 52 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| **D墙** |
| 53 | 荣誉展示造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 23 |
| 54 | 荣誉展示造型墙彩色乳胶漆 | 1、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 18.6 |
| 55 | 荣誉展示造型墙橱窗钢化玻璃 | 1、8厚钢化玻璃2、人工、辅料 | ㎡ | 4.4 |
| 56 | 荣誉展示造型墙橱窗不锈钢压边条 | 1、金属线条2、人工、辅料 | m | 9.7 |
| 57 | 荣誉展示造型墙橱窗嵌入式线性灯带 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 3.7 |
| 58 | 荣誉展示造型墙硬包橱窗（5面做硬包） | 1、硬包2、人工、辅料 | ㎡ | 9.4 |
| **E墙** |
| 59 | 派出所发展历史大标题基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 4.6 |
| 60 | 派出所发展历史大标题乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 4.6 |
| 61 | 发展历史造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 11 |
| 62 | 发展历史造型墙乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| 63 | 发展历史造型墙定制灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、彩绘灯膜2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 64 | 发展历史造型墙金属包套 | 1、金属包套2、人工、辅料 | m | 11.4 |
| **F墙** |
| 65 | 入警宣誓造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板3、人工、辅料 | ㎡ | 7.8 |
| 66 | 入警宣誓造型墙白色亮光铝塑板雕刻镂空警徽造型 | 1、白亮光铝塑板2、人工、辅料 | ㎡ | 7.8 |
| 67 | 入警宣誓造型墙（定制警徽造型金属包边） | 1、1.2厚不锈钢包边2、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 68 | 入警宣誓造型墙（警徽造型）墙面灯条 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 11.7 |
| 69 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 6.8 |
| **（五）其它** |
| 70 | 消防栓隐形门 | 1、木工板、包边2、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 71 | 隐形子母门 | 1、尺寸：1.5米2、人工、辅料 | 樘 | 2 |
| 72 | 两个子母门门洞包不锈钢门套 | 1、木工板打底2、不锈钢3、人工、辅料 | m | 12.6 |
| 73 | 广告定制 | 主材、人工辅料 | 项 | 1 |
| 74 | 脚手架 | 施工及安装需要的所有脚手架 | 项 | 1 |
| **（六）安装电路系统** |
| 75  | 电箱 | 1、名称：照明配电箱AL2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、43、安装方式：明装,底边距地1.6米 | 台 | 1 |
| 76  | 漏电开关 | 漏电保护开关一组 | 项 | 1 |
| 77  | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：PVC塑料管3、规格：DN20mm4、配线部位：管内敷设 | m | 331 |
| 78  | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：PVC塑料管3、规格：DN25mm4、配线部位：管内敷设 | m | 160 |
| 79  | 配线 | 1、名称：照明线2、规格：BV-2.5mm23、材质：铜芯线4、配线部位：管内敷设 | m | 679 |
| 80  | 配线 | 1、名称：照明线2、规格：BV-4mm23、材质：铜芯线4、配线部位：管内敷设 | m | 311 |
| 81  | 接线盒 | 1、名称：接线盒2、材质：PVC3、安装形式：暗装 | 个 | 55 |
| 82  | 开关盒 | 1、名称：开关盒2、材质：PVC3、安装形式：暗装 | 个 | 3 |
| 83  | 双绞线缆 | 1、名称：网络线2、规格：UTP5E3、敷设方式：管及桥架内敷设 | m | 106 |
| 84  | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。(大屏专用)2、安装方式：暗装,底边距地1.6米 | 个 | 4 |
| 85  | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)双联2、规格：250V,10A3、安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 个 | 3 |
| 86  | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装)2、规格：250V,10A3、安装方式：墙面安装 | 个 | 9 |
| 87  | 射灯 | 1、名称：射灯2、规格：~220V1x5W3、安装形式：吸顶安装(荧光灯具选用无光泽白色反射体) | 个 | 38 |
| 88  | 开孔90筒灯 | 1、名称：φ90mmLED筒灯2、规格：~220V1x9W3、安装形式：吸顶安装(荧光灯具选用无光泽白色反射体) | 个 | 4 |
| 89  | 排风扇 | 1、30cm\*30cm排风扇 | 个 | 7 |
| 90  | 排风管道 | 1、110PVC管道，人工辅料 | 项 | 1 |
|  **泗洪县魏营派出所党建阵地项目清单** |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| **一、装饰部分** |
| **（一）拆除、土建、搭建工程** |
| 1 | 开孔打洞 | 1、开孔Φ50、Φ75（电路改造用）2、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 只 | 32.0  |
| 2 | 拆除原踢脚线 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 3 | 插座墙地面开槽 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 4 | 线路回填 | 1、水泥砂浆、工具、人工 | 项 | 1 |
| 5 | 拆除原地面地胶 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 6 | 拆除原室内门 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 樘 | 1 |
| 7 | 窗户贴膜 | 1、膜2、人工 | 个 | 2 |
| 8 | 封室内门洞 | 1、0.9mm厚石膏板2、15mm厚木工板基础3、隔音棉4、人工辅料 | 项 | 1.0  |
| 9 | 新建120墙体（含封堵窗户及过道隐形门基础） | 1、0.9mm厚石膏板2、轻钢龙骨、穿心龙3、隔音棉4、阻燃板（双面）5、人工辅料 | ㎡ | 46.55 |
| 10 | 镀锌钢管龙骨地台 | 1、40\*60镀锌方管2、五金配件3、人工辅料4、金属油漆 | ㎡ | 5.4 |
| 11 | 地面保护 | 1、地面铺装保护材料及人工辅料 | 项 | 1 |
| **（二）地面装饰** |
| 12 | 地面地胶铺贴 | 1、5mm厚地胶2、人工辅料 | ㎡ | 81.7 |
| 13 | 过门石 | 1、40cm水泥砂浆结合2、规格：240宽3、过门石 | 项 | 1 |
| 14 | 地台地板铺贴 | 1、1.2mm地板2、金属边条3、人工、辅料 | ㎡ | 6 |
| 15 | 地台地面灯条 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 2.8 |
| 16 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线2、木工板基础3、人工辅料 | m | 66.6 |
| **（三）天花装饰** |
| 17 | 党员会议，活动室石膏板顶面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 35.3 |
| 18 | 党员会议，活动室吊顶天棚 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定2、50主龙骨:50\*15\*1.53、50副龙骨:50\*20\*0.64、300\*600排列轻钢龙骨吊顶5、单层石膏板、木工板基础 | ㎡ | 35.3 |
| 19 | 党员会议，活动室窗帘盒 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定2、50主龙骨:50\*15\*1.53、50副龙骨:50\*20\*0.64、300\*600排列轻钢龙骨吊顶5、单层石膏板、木工板基础 | m | 6.9 |
| 20 | 党员会议，活动室顶面灯膜基础 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定2、50主龙骨:50\*15\*1.53、50副龙骨:50\*20\*0.64、300\*600排列轻钢龙骨吊顶5、单层石膏板、木工板基础 | m | 10.4 |
| 21 | 党员会议，活动室吊顶灯膜 | 1、灯膜2、人工、辅料 | 个 | 8 |
| 22 | 党员会议，活动室吊顶嵌入式线性灯条 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 20.4 |
| 23 | 党建阵地石膏板顶面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 44 |
| 24 | 党建阵地增加定制圆形灯膜 | 1、定制灯膜2、人工辅料 | 个 | 1 |
| **（四）墙面装饰** |
| **党员会议活动室** |
| 25 | 基础墙抹灰面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 59.26 |
| 26 | 党务公示栏造型墙(凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 10.9 |
| 27 | 紫薇花开logo定制（复杂造型） | 1、不锈钢雕刻包边2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 28 | 党务公示栏格栅 | 1、格栅板2、木工板3、人工、辅料 | ㎡ | 5 |
| 29 | 墙面铝槽灯带 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 4.6 |
| 30 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| 31 | 电视造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 10.23 |
| 32 | 电视造型墙嵌入式线性灯条 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 5.9 |
| 33 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 10.23 |
| 34 | 对党忠诚、服务人民造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 4.5 |
| 35 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 4.5 |
| 36 | 过道隐形门墙面饰面板（单面） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板、石膏板3、人工、辅料4、饰面板 | ㎡ | 4.8 |
| **党建阵地** |
| 37 | 石膏板墙面面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 125 |
| 38 | 主题造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 7.5 |
| 39 | 党徽定制（发光） | 1、不锈钢雕刻包边2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 40 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 7.5 |
| 41 | 辖区图造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 5.04 |
| 42 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 4.8 |
| 43 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 7.36 |
| 44 | 党组织架构及魏营简介造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 6.68 |
| 45 | 党组织架构及魏营简介造型金属条 | 1、金属2、人工、辅料 | 个 | 2 |
| 46 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 11.16 |
| 47 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 6.68 |
| 48 | 党建品牌风采造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 45 |
| 49 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 25.56 |
| 50 | 党建品牌风采造型金属条 | 1、金属2、人工、辅料 | 个 | 4 |
| 51 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 45 |
| 52 | 荣誉荣耀造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 11.85 |
| 53 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 1.3 |
| 54 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 11.85 |
| 55 | 入警宣誓背景墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 6.9 |
| 56 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 6.94 |
| 57 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 6.9 |
| 58 | 领导关怀造型墙 | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 4.9 |
| 59 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 4.9 |
| 60 | 入党宣誓背景墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 6.1 |
| 61 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 5 |
| 62 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 6.1 |
| **（五）其他** |
| 63 | 会议室大理石窗台板 | 1、石材2、机械、人工 | m | 3.8 |
| 64 | 定制书柜 | 木质书柜制作 | ㎡ | 6.7 |
| 65 | 单开木质门 | 尺寸：0.9\*2.2米 | 樘 | 1 |
| 66 | 隐形门 | 尺寸：0.9\*2.2米 | 樘 | 1 |
| 67 | 双开木质门 | 尺寸：1.6\*2.2米 | 樘 | 1 |
| 68 | 广告定制 | 主材、人工辅料 | 项 | 1 |
| 69 | 会议区域沙发 | 1、规格：可移动靠背意式极简豆腐块沙发（0.95\*0.95\*0.34米\*三个）2、材质：高密度海绵填充 | 项 | 1 |
| 70 | 脚手架 | 施工及安装需要的所有脚手架 | 项 | 1 |
| **（六）安装电路系统** |
| 71  | 电箱 | 1、名称：照明配电箱AL2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、43、安装方式：明装,底边距地1.6米 | 台 | 1 |
| 72  | 漏电开关 | 漏电保护开关一组 | 项 | 1 |
| 73  | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：PVC塑料管3、规格：DN20mm4、配线部位：管内敷设 | m | 460 |
| 74  | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：PVC塑料管3、规格：DN25mm4、配线部位：管内敷设 | m | 120 |
| 75  | 配线 | 1、名称：照明线2、规格：BV-2.5mm23、材质：铜芯线4、配线部位：管内敷设 | m | 570 |
| 76  | 配线 | 1、名称：照明线2、规格：BV-4mm23、材质：铜芯线4、配线部位：管内敷设 | m | 320 |
| 77  | 接线盒 | 1、名称：接线盒2、材质：PVC3、安装形式：暗装 | 个 | 38 |
| 78  | 开关盒 | 1、名称：开关盒2、材质：PVC3、安装形式：暗装 | 个 | 7 |
| 79  | 双绞线缆 | 1、名称：网络线2、规格：UTP5E3、敷设方式：管内敷设 | m | 31 |
| 80  | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。(大屏专用)2、安装方式：暗装,底边距地1.6米 | 个 | 2 |
| 81  | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)双联2、规格：250V,10A3、安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 个 | 7 |
| 82  | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装)2、规格：250V,10A3、安装方式：墙面安装 | 个 | 3 |
| 83  | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(地面安装)2、规格：250V,10A3、安装方式：地面安装 | 个 | 3 |
| **泗洪县上塘派出所党建阵地项目清单** |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| **一、装饰部分** |
| **（一）拆除、土建、搭建工程** |
| 1 | 开孔打洞 | 1、开孔Φ50、Φ75（电路改造用）2、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 只 | 9.0  |
| 2 | 拆除原踢脚线 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 3 | 插座墙地面开槽 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 4 | 线路回填 | 1、水泥砂浆、工具、人工 | 项 | 1 |
| 5 | 新建120墙体 | 1、0.9mm厚石膏板2、轻钢龙骨、穿心龙3、隔音棉4、阻燃板（双面）5、人工辅料 | ㎡ | 20.9 |
| 6 | 地面保护 | 1、地面铺装保护材料及人工辅料 | 项 | 1 |
| **（二）地面装饰** |
| 7 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线2、木工板基础3、人工辅料 | m | 31.6 |
| 8 | 局部美缝修补 | 1、美缝2、人工辅料 | 项 | 1 |
| 9 | 地面瓷砖修补 | 1、水泥砂浆2、规格：800\*8003、人工辅料 | 项 | 1 |
| **（三）天花装饰** |
| 10 | 石膏板顶面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 47.8 |
| 11 | 增加定制灯膜 | 1、定制灯膜2、人工辅料 | ㎡ | 8.53 |
| **（四）墙面装饰** |
| 12 | 基础墙抹灰面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 64.6 |
| 13 | 石膏板墙面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 27.82 |
| 14 | 墙面上色（非造型墙） | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| 15 | 党建品牌风采造型墙（三面及大标题造型）（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 17.77 |
| 16 | 党徽定制（发光） | 1、不锈钢雕刻包边2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 17 | 党建品牌风采造型墙金属包边 | 1、不锈钢2、人工、辅料 | m | 27.72 |
| 18 | 铝槽灯带 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 19.94 |
| 19 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 17.77 |
| 20 | 部门荣誉造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 4.03 |
| 21 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 7.05 |
| 22 | 入党宣誓造型墙基础（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 9.63 |
| 23 | 墙面铝槽灯带 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 16.2 |
| 24 | 宣誓墙面硅藻泥 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、硅藻泥 | ㎡ | 4.75 |
| 25 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 5.85 |
| **（五）其它** |
| 26 | 大理石窗台板 | 1、石材2、机械、人工 | m | 3.58 |
| 27 | 定制书柜 | 木质书柜制作 | ㎡ | 10.5 |
| 28 | 广告定制 | 主材、人工辅料 | 项 | 1 |
| 29 | 脚手架 | 施工及安装需要的所有脚手架 | 项 | 1.00  |
| **（六）安装电路系统** |
| 30  | 电箱 | 1、名称：照明配电箱AL2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、43、安装方式：明装,底边距地1.6米 | 台 | 1 |
| 31  | 漏电开关 | 漏电保护开关一组 | 项 | 1 |
| 32  | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：PVC塑料管3、规格：DN20mm4、配线部位：管内敷设 | m | 276 |
| 33  | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：PVC塑料管3、规格：DN25mm4、配线部位：管内敷设 | m | 62 |
| 34  | 配线 | 1、名称：照明线2、规格：BV-2.5mm23、材质：铜芯线4、配线部位：管内敷设 | m | 350 |
| 35  | 接线盒 | 1、名称：接线盒2、材质：PVC3、安装形式：暗装 | 个 | 32 |
| 36  | 开关盒 | 1、名称：开关盒2、材质：PVC3、安装形式：暗装 | 个 | 3 |
| 37  | 双绞线缆 | 1、名称：网络线2、规格：UTP5E3、敷设方式：管及桥架内敷设 | m | 64 |
| 38  | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。(大屏专用)2、安装方式：暗装,底边距地1.6米 | 个 | 2 |
| 39  | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)双联2、规格：250V,10A3、安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 个 | 3 |
| 40  | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装)2、规格：250V,10A3、安装方式：墙面安装 | 个 | 6 |
| 41  | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(地面安装)2、规格：250V,10A3、安装方式：地面安装 | 个 | 3 |
|  **泗洪县桥南派出所党建阵地项目清单** |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| **一、装饰部分** |
| **（一）拆除、土建、搭建工程** |
| 1 | 砖砌墙体拆除 | 1、墙拆除；2、墙体附着物拆除；3、建筑渣土外运。 | 项 | 1 |
| 2 | 开孔打洞 | 1、开孔Φ50、Φ75（电路改造用）2、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 只 | 10.0  |
| 3 | 拆除原档案室内墙窗户 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1.0  |
| 4 | 拆除原档案室瓷砖踢脚线 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 5 | 插座墙地面开槽 | 1、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 项 | 1 |
| 6 | 线路回填 | 1、水泥砂浆、工具、人工 | 项 | 1 |
| 7 | 窗户贴膜 | 1、膜2、人工 | 项 | 1 |
| 8 | 新建120墙体（含封堵窗户） | 1、0.9mm厚石膏板2、轻钢龙骨、穿心龙3、隔音棉4、阻燃板（双面）5、人工辅料 | ㎡ | 46.64 |
| 9 | 地面保护 | 1、地面铺装保护材料及人工辅料 | 项 | 1 |
| 10 | 施工围挡 | 1、铁皮2、方管3、机械、人工 | ㎡ | 5.4 |
| **（二）地面装饰** |
| 11 | 党建阵地及红书角区域金属踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线2、木工板基础3、人工辅料 | m | 71.4 |
| 12 | 过道、党建阵地地面地胶铺贴 | 1、5mm厚地胶2、人工辅料 | ㎡ | 83 |
| **（三）天花装饰** |
| 13 | 会议室石膏板顶面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 21.45 |
| 14 | 党建阵地及红书角顶面石膏板油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 59.64 |
| 15 | 党建阵地及红书角吊顶天棚 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定2、50主龙骨:50\*15\*1.53、50副龙骨:50\*20\*0.64、300\*600排列轻钢龙骨吊顶5、单层石膏板、木工板基础 | ㎡ | 59.64 |
| 16 | 反光灯槽 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定2、50主龙骨:50\*15\*1.53、50副龙骨:50\*20\*0.64、300\*600排列轻钢龙骨吊顶5、单层石膏板、木工板基础 | m | 44.5 |
| 17 | 反光灯槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 44.5 |
| 18 | 顶面金属线条 | 1、不锈钢2、人工、辅料 | m | 34.3 |
| 19 | 灯膜 | 1、定制灯膜2、人工辅料 | m | 10.3 |
| 20 | 灯膜基础 | 1、Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定2、50主龙骨:50\*15\*1.53、50副龙骨:50\*20\*0.64、300\*600排列轻钢龙骨吊顶5、单层石膏板、木工板基础 | m | 10.3 |
| **（四）墙面装饰** |
| **党员会议活动室** |
| 21 | 全屋基础墙抹灰面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 46.34 |
| 22 | 墙面上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | 项 | 1 |
| 23 | 荣誉展示造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 24 | 党徽定制（发光） | 1、不锈钢雕刻包边2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 25 | 荣誉展示造型墙木制双层板 | 1、3cm厚层板2、人工、辅料 | m | 11.6 |
| 26 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 1 |
| **党建阵地** |
| 27 | 全屋基础墙抹灰面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 73.29 |
| 28 | 石膏板墙面油漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 57.3 |
| 29 | 主题墙上下灯槽造型（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | m | 13.96 |
| 30 | 党徽定制（发光） | 1、不锈钢雕刻包边2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 31 | 组织架构灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、彩绘灯膜2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 32 | 桥南所历任领导定制灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、彩绘灯膜2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 33 | 桥南所区域图定制灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、彩绘灯膜2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 34 | 主题墙上下一圈造型嵌入式线性灯带 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 13.82 |
| 35 | 造型墙上色 | 1、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 19.4 |
| 36 | 党员先锋造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 37 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 4.4 |
| 38 | 部门荣誉造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 6.75 |
| 39 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 11.36 |
| 40 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 6.75 |
| 41 | 党员先锋造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 5.56 |
| 42 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 2.89 |
| 43 | 定制壁画背景基底 | 1、壁画（定制画面） | 项 | 1 |
| 44 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 8.96 |
| 45 | 党建品牌风采造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 17.3 |
| 46 | 定制灯箱 | 1、不锈钢雕刻包边、彩绘灯膜2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 47 | 紫薇花开logo定制（发光）（复杂造型） | 1、不锈钢雕刻包边2、内嵌LED灯光（预留电源）3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 48 | “为人民服务”定制（复杂造型） | 1、不锈钢雕刻包边2、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 49 | 金属线条 | 1、金属线条2、人工、辅料 | m | 21.2 |
| 50 | 定制壁画背景基底 | 1、壁画（定制画面） | 项 | 1 |
| 51 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 17.3 |
| 52 | 入党宣誓造型墙基础（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 5.3 |
| 53 | 墙面铝槽灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 5.62 |
| 54 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 9.97 |
| 55 | 红书角三面墙面饰面板 | 1、木工板基础2、饰面板3、人工、辅料 | ㎡ | 18.6 |
| 56 | 卷帘定制 | 1、卷帘画面定制2、人工辅料 | 项 | 1 |
| **（五）其它** |
| 57 | 异形定制展架（富强、民主、文明、和谐） | 1、镀锌钢管框架、字2、红色油漆3、机械、人工 | 项 | 1 |
| 58 | 红书角书架 | 1、镀锌钢管框架2、红色油漆3、机械、人工4、定制木制盒子 | ㎡ | 8.06 |
| 59 | 两个大门洞包不锈钢门套 | 1、木工板打底2、不锈钢3、人工、辅料 | m | 15.2 |
| 60 | 会议室窗户120大理石窗台板 | 1、石材2、人工辅料 | m | 1.3 |
| 61 | 党建阵地单开木质门（带摇头） | 尺寸：90公分 | 樘 | 1 |
| 62 | 红书角坐凳制作 | 1、板材制作2、软垫3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 63 | 红书角玻璃及包边 | 1、钢化玻璃（含不锈钢包边）2、人工辅料 | ㎡ | 5.5 |
| 64 | 广告定制 | 主材、人工辅料 | 项 | 1 |
| 65 | 脚手架 | 施工及安装需要的所有脚手架 | 项 | 1.00  |
| **（六）安装电路系统** |
| 66  | 电箱 | 1、名称：照明配电箱AL2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、43、安装方式：明装,底边距地1.6米 | 台 | 1 |
| 67  | 漏电开关 | 漏电保护开关一组 | 项 | 1 |
| 68  | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：PVC塑料管3、规格：DN20mm4、配线部位：管内敷设 | m | 482 |
| 69  | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：PVC塑料管3、规格：DN25mm4、配线部位：管内敷设 | m | 159 |
| 70  | 配线 | 1、名称：照明线2、规格：BV-2.5mm23、材质：铜芯线4、配线部位：管内敷设 | m | 632 |
| 71  | 配线 | 1、名称：照明线2、规格：BV-4mm23、材质：铜芯线4、配线部位：管内敷设 | m | 186 |
| 72  | 接线盒 | 1、名称：接线盒2、材质：PVC3、安装形式：暗装 | 个 | 29 |
| 73  | 开关盒 | 1、名称：开关盒2、材质：PVC3、安装形式：暗装 | 个 | 4 |
| 74  | 双绞线缆 | 1、名称：网络线2、规格：UTP5E3、敷设方式：管及桥架内敷设 | m | 97 |
| 75  | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。(大屏专用)2、安装方式：暗装,底边距地1.6米 | 个 | 2 |
| 76  | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)三联2、规格：250V,10A3、安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 个 | 4 |
| 77  | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装)2、规格：250V,10A3、安装方式：墙面安装 | 个 | 6 |
| 78  | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(地面安装)2、规格：250V,10A3、安装方式：地面安装 | 个 | 3 |
| 79  | 射灯 | 1、名称：射灯2、规格：~220V1x5W3、安装形式：吸顶安装(荧光灯具选用无光泽白色反射体) | 个 | 20 |
|  **泗洪县交管党建阵地项目清单** |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| **（一）拆除、改造、新建工程** |
| 1 | 开孔打洞 | 1、开孔Φ50、Φ75（电路改造用）2、机器、工具、人工（含垃圾外运） | 只 | 26.0  |
| 2 | 墙面拆除 | 1、局部墙面基础及阻燃板、石膏板拆除；墙面展板保护性拆除；2、垃圾装袋、运输至室外集中堆放点； | 项 | 1  |
| 3 | 新建隔墙 | 1、0.9mm厚石膏板2、轻钢龙骨、穿心龙3、隔音棉4、阻燃板（双面）5、人工辅料 | ㎡ | 132.2 |
| **（二）地面工程** |
| 4 | 踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线2、木工板基础3、人工辅料 | m | 104 |
| 5 | 地面保护 | 1、地面铺装保护材料及人工辅料 | 项 | 1 |
| **（三）天花工程** |
| 6 | 形象墙区域吊顶天棚（造型顶）型材造型灯具 | 型材灯箱：LDE灯珠、H码型条、透光板含变压器,含型材和钢丝绳1、天棚H=750mmΦ8吊筋2、透光灯及灯源等配件3、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 7 | 党徽造型灯 | 灯箱：LDE灯珠、H码型条、侧面水晶板发光含变压器,含型材和钢丝绳1、天棚H=750mmΦ8吊筋2、透光灯及灯源等配件 | 项 | 1 |
| 8 | 墙面拆除后顶面喷刷涂料修复 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | 项 | 1 |
| **（四）墙面工程** |
| **E01** |
| 9 | 前言造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 5.6 |
| 10 | 前言造型墙饰面板 | 1、木饰面2、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 11 | 入党誓词造型墙 | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 11.2 |
| 12 | 入党誓词造型墙格栅板装饰 | 1、格栅板2、木工板3、人工、辅料 | ㎡ | 1.8 |
| 13 | 造型墙墙面漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 14.5 |
| 14 | 结束语造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 5.6 |
| 15 | 结束语造型墙饰面板 | 1、木饰面2、人工、辅料 | 项 | 1 |
| 16 | 入警誓词造型墙 | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 11.2 |
| 17 | 入警誓词造型墙格栅板装饰 | 1、格栅板2、木工板3、人工、辅料 | ㎡ | 1.8 |
| 18 | 造型墙墙面漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 14.5 |
| **E02** |
| 19 | 初心引航路大标题造型墙(凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板3、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 20 | 初心引航路大标题造型墙饰面板 | 1、木饰面2、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 21 | 百年党史造型墙(凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 9.6 |
| 22 | 泗洪交警发展史造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 8.4 |
| 23 | 交警大队造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 24 | 基层堡垒造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 5.9 |
| 25 | 初心引擎造型墙（凹凸异形） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 13.7 |
| 26 | 初心引擎造型墙灯条 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 6.3 |
| 27 | 造型墙墙面漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、乳胶漆 | ㎡ | 40.8 |
| **E03** |
| 28 | 匠心为民路大标题造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 29 | 匠心为民路大标题造型墙饰面板 | 1、木饰面2、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 30 | 红色枢纽造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 11.5 |
| 31 | 红色枢纽造型背景墙灯带 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 20.7 |
| 32 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 18.3 |
| **E04** |
| 33 | 夯实阵地造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 15.1 |
| 34 | 夯实阵地背景墙灯带 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 17.4 |
| 35 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 27.9 |
| **E05** |
| 36 | 恒心致远路大标题造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板3、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 37 | 恒心致远路大标题造型墙饰面板 | 1、木饰面2、人工、辅料 | ㎡ | 3.5 |
| 38 | 宣教合一造型墙（凹凸异形) | 1、龙骨，刷防火涂料2、木工板、石膏板3、人工、辅料 | ㎡ | 8.7 |
| 39 | 着重监督、路畅民安造型墙（凹凸造型) | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板、饰面板3、人工、辅料 | ㎡ | 14 |
| 40 | 着重监督、路畅民安背景墙灯带 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 4.5 |
| 41 | 殷切关怀造型墙（凹凸造型） | 1、龙骨，刷防火涂料2、欧松板3、人工、辅料 | ㎡ | 9.6 |
| 42 | 造型墙墙面漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 43 |
| **E06** |
| 43 | 入党志愿书+历任领导造型墙灯带 | 1、LED线性灯条2、人工、辅料 | m | 14 |
| 44 | 造型墙墙面漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 22.5 |
| **E07** |
| 45 | 匠心服务背景墙灯带 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 24 |
| 46 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 32.7 |
| **E08** |
| 47 | 三灯明纪背景墙灯带 | 1、led灯条2、人工、辅料 | m | 5.6 |
| 48 | 造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 22.6 |
| **E09** |
| 49 | 大屏及习近平语录造型墙上色 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、彩色乳胶漆（定制颜色） | ㎡ | 23 |
| **（五）其它** |
| 50 | 广告定制 | 主材、人工辅料 | 项 | 1 |
| 51 | 硕果累累造型定制荣誉展示柜 | 1、马六甲板材2、铝槽、PC扩散灯罩、LED芯片灯带、变压器、感应器3、人工辅料 | ㎡ | 12.9 |
| 52 | 三灯明纪定制展示柜 | 1、马六甲板材2、人工辅料 | ㎡ | 8.1 |
| 53 | 入厅门洞包不锈钢门套 | 1、木工板打底2、不锈钢3、人工、辅料 | m | 3.9 |
| 54 | 脚手架租赁 | 施工及安装需要的所有脚手架 | 项 | 1  |
| **（六）安装电路系统** |
| 55  | 电箱 | 1、名称：照明配电箱AL2、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、43、安装方式：明装,底边距地1.6米 | 台 | 1 |
| 56  | 漏电开关 | 漏电保护开关一组 | 项 | 1 |
| 57  | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：PVC塑料管3、规格：DN20mm4、配线部位：管内敷设 | m | 276 |
| 58  | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：PVC塑料管3、规格：DN25mm4、配线部位：管内敷设 | m | 90 |
| 59  | 配线 | 1、名称：照明线2、规格：BV-2.5mm23、材质：铜芯线4、配线部位：管内敷设 | m | 530 |
| 60  | 配线 | 1、名称：照明线2、规格：BV-4mm23、材质：铜芯线4、配线部位：管内敷设 | m | 276 |
| 61  | 接线盒 | 1、名称：接线盒2、材质：PVC3、安装形式：暗装 | 个 | 23 |
| 62  | 开关盒 | 1、名称：开关盒2、材质：PVC3、安装形式：暗装 | 个 | 3 |
| 63  | 双绞线缆 | 1、名称：网络线2、规格：UTP5E3、敷设方式：管及桥架内敷设 | m | 64 |
| 64  | 信息插座 | 1、名称：网络面板,网络接口两个。(大屏专用)2、安装方式：暗装,底边距地1.6米 | 个 | 3 |
| 65  | 照明开关 | 1、名称：扳式暗开关(单控)三联2、规格：250V,10A3、安装方式：暗装,底边距地1.3米 | 个 | 3 |
| 66  | 插座 | 1、名称：安全型二孔加三孔暗插座(墙面安装)2、规格：250V,10A3、安装方式：墙面安装 | 个 | 6 |
| 67  | 明装轨道+轨道射灯 | 1、名称：明装轨道及轨道射灯2、规格：轨道射灯1x30W3、安装形式：吸顶安装(荧光灯具选用无光泽白色反射体) | m | 76.5 |
|  **泗洪县法治党建阵地项目清单** |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| **一、装饰部分** |
| **（一）水电工程改造** |
| 1 | 水电改造（按建筑面积计算） | 1、砖墙开槽走线穿pvc管，布线采用2.5平方塑料或ZR单铜芯线(其中照明线采用1.5平方塑料多股铜芯线)，；2、工作内容包括：放线定位、电线铺设、管线配件、凿沟掩埋、连接固定等工作；3、工程量以PVC管米数计算；4、强电为多股线； | 项 | 1.00 |
| **（二）木工及主体框架改造部分** |
| 2 | 大标题栏基层 | 1，1.0轻钢龙骨0.5付骨，（专用卡式龙骨）热镀锌工艺；2、高度内为木龙骨吊顶，龙骨为烘干成品龙骨刷防火涂料；3、采用9mm石膏板造型，表面刮两遍成品腻子，喷涂白色乳胶漆；4、按展开面计算； | ㎡ | 3.50 |
| 3 | 荣誉墙层板架 | 木工板基层，4mm31丝高光红铝塑板饰面 | m | 7.07 |
| 4 | 宣绒布 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 23.20 |
| **（三）灯具开关插座** |
| 5 | 大标题栏下灯带 | 1，内置LED漫反射灯+透光软膜，色温6500K， | m | 8.60 |
| 6 | 开关插座 | 1，五孔插座，灯具开关（地插另算） | 项 | 1.00 |
| **（四）广告部分** |
| 7 | 大标题栏 | 8mm透明水晶板+3mm白色亚克力激光雕刻立体字，12mm高密PVC+3mm透明亚克力UV打印 | ㎡ | 0.50 |
| 8 | 入党誓词 | 党旗用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，誓词用5mm透明亚克力UV被打，广告螺丝固定 | m | 1.30 |
| 9 | 荣誉墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | m | 3.00 |
| 10 | 党组织架构 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，亚克力成品插卡盒 | ㎡ | 1.30 |
| 11 | 党员风采 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，标题用8mm透明水晶板+3mm黄色亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 2.00 |
| 12 | 立式展牌 | 镀锌板激光切割焊接打磨氟碳烤漆，双层5mm+5mm钢化玻璃内夹高清写真画面（800\*1800） | 个 | 4.00 |
| 13 | 三精警队LOGO | LOGO背景板用12mm高密PVC+3mm透明亚克力UV打印，党徽8mm透明水晶板+3mm黄色亚克力激光雕刻立体字，文字用8mm透明水晶板+3mm红色/黄色亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 1.00 |
|  **泗洪县龙集派出所党建阵地项目清单** |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| **一、装饰部分** |
| **（一）水电工程改造** |
| 1 | 水电改造（按建筑面积计算） | 1、砖墙开槽走线穿pvc管，布线采用2.5平方塑料或ZR单铜芯线(其中照明线采用1.5平方塑料多股铜芯线)；2、工作内容包括：放线定位、电线铺设、管线配件、凿沟掩埋、连接固定等工作；3、工程量以PVC管米数计算；4、强电为多股线； | ㎡ | 101.00 |
| **（二）木工及主体框架改造部分** |
| 2 | “引航”背景墙基层 | 轻钢龙骨做基层，面封双层石膏板，内嵌成品硅胶灯带，下方预留灯带口，安装成品灯带， | ㎡ | 14.50 |
| 3 | 书柜 | 1，成品实木多层板，按照现场尺寸定制柜体 | ㎡ | 9.00 |
| 4 | 荣誉展示柜 | 1，双层石膏板制作长条喷涂乳胶漆 | ㎡ | 4.80 |
| 5 | 实物展示柜 | 根据需求定制柜子 | 项 | 1.00 |
| 6 | 踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线2、木工板基础3、人工辅料 | m | 86.00 |
| **（三）灯具开关插座** |
| 7 | 开关插座 | 1、五孔插座，灯具开关（地插另算） | 项 | 1.00 |
| **（四）广告部分** |
| 8 | 宣绒布 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 129.00 |
| 9 | “引航”背景墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 14.50 |
| 10 | 党建风采 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.50 |
| 11 | 党务公开栏 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.00 |
| 12 | 党组织架构 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 3.20 |
| 13 | 所史历程 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 2.50 |
| 14 | 历任所长 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 2.50 |
| 15 | 五星先锋 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 8.70 |
| 16 | 入党誓词 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.40 |
| 17 | 入警誓词 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 2.20 |
| 18 | 主题提炼内容 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 14.50 |
| 19 | 党员风采 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 5.20 |
| 20 | 红色党史 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 25.00 |
| 21 | 读书类文化墙1 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 7.60 |
| 22 | 读书类文化墙2 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 6.60 |
|  **泗洪县孙园派出所党建阵地项目清单** |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| **一、装饰部分** |
| **（一）泥作及油漆部分** |
| 1 | 墙顶面腻子 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、包含彩色乳胶漆 | ㎡ | 225.00 |
| 2 | 墙顶面乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、包含彩色乳胶漆 | ㎡ | 225.00 |
| **（二）木工及主体框架改造部分** |
| 3 | 轻钢龙骨隔墙 | 轻钢龙骨骨架、间距不小于400mm，9.5mm厚纸面石膏板双面封。 | ㎡ | 18.00 |
| 4 | 轻钢龙骨木石膏板溜边吊顶 | 1、轻钢龙骨0.5付骨，（专用卡式龙骨）热镀锌工艺；2、φ0.8全丝杆吊筋；3、吊顶高度12cm以内为木龙骨吊顶，龙骨为烘干成品龙骨刷防火涂料；4、采用9mm龙石膏板局部12mm阻燃板造型；5、按展开面计算； | ㎡ | 43.00 |
| 5 | 铝方通吊顶 | 1、1.0轻钢龙骨0.5付骨，（专用卡式龙骨）热镀锌工艺；2、φ0.8全丝杆吊筋；3、吊顶高度12cm以内为木龙骨吊顶，龙骨为烘干成品龙骨刷防火涂料；4、采用9mm龙石膏板局部12mm阻燃板造型；5、按展开面计算； | ㎡ | 77.00 |
| 6 | 顶面五星造型吊顶 | 1、1.0轻钢龙骨0.5付骨，（专用卡式龙骨）热镀锌工艺；2、φ0.8全丝杆吊筋；3、吊顶高度12cm以内为木龙骨吊顶，龙骨为烘干成品龙骨刷防火涂料；4、采用9mm龙石膏板局部12mm阻燃板造型；5、按展开面计算； | ㎡ | 7.40 |
| 7 | 墙面造型基础 | 1、0.8轻钢龙骨骨架，9mm厚阻燃板，局部木龙骨骨架，自贡螺丝钉；2、石膏板之间留4~6mm安装缝，3、按展开面积计算； | ㎡ | 71.20 |
| 8 | 书柜 | 1，成品实木多层板，按照现场尺寸定制柜体 | ㎡ | 9.00 |
| 9 | 荣誉展示墙 | 1，双层石膏板制作长条喷涂乳胶漆 | ㎡ | 16.80 |
| 10 | 荣誉展示台 | 1，成品实木多层板，按照现场尺寸定制 | 个 | 4.00 |
| 11 | 踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线2、木工板基础3、人工辅料 | m | 53.00 |
| **（三）灯具开关插座** |
| 12 | 软膜灯 | LED软膜灯箱 | ㎡ | 4.50 |
| 13 | 格栅配套长条灯 | LED100\*1200 | 个 | 21.00 |
| 14 | 轨道 | 　 | m | 20.00 |
| 15 | 轨道灯头 | 20w | 个 | 24.00 |
| 16 | 开关插座 | 1，五孔插座、网插、灯具开关 | 项 | 1.00 |
| **（四）主材部分** |
| 17 | 墙布 | 1，定制墙布，糯米胶铺贴 | ㎡ | 50.40 |
| 18 | 入户玻璃门 | 1cm厚钢化玻璃，不锈钢包边处理（双开门，含五金锁具） | ㎡ | 4.00 |
| **（五）广告部分** |
| 19 | 宣绒布 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 75.00 |
| 20 | 入党誓词背景墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.50 |
| 21 | 主题背景墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.50 |
| 22 | 党组织架构 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.00 |
| 23 | 爱民井背景墙 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 13.00 |
| 24 | 爱民井实物模型 | 定制树脂实物仿真模型 | 项 | 1.00 |
| 25 | 入警誓词 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.50 |
| 26 | 红色党史 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 23.80 |
| 27 | 所史历程 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 10.00 |
| 28 | 五心相映 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 12.60 |
| 29 | 服务承诺 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 2.50 |
| 30 | 党员风采 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 7.60 |
| 31 | 读书类文化墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 6.60 |
|  **泗洪县刑警党建阵地项目清单** |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| **一、装饰部分** |
| **（一）土建及原有建筑拆除部分** |
| 1 | 原有装修部分拆除（现场查看按建筑面积计算） | 1、人工机械；2、垃圾袋等辅材；3、运至指定地点。 | ㎡ | 94.20 |
| **（二）水电工程改造** |
| 2 | 水电改造（按建筑面积计算） | 1、砖墙开槽走线穿pvc管，布线采用2.5平方塑料ZR单铜芯线(其中照明线采用1.5平方塑料多股铜芯线)，；2、工作内容包括：放线定位、电线铺设、管线配件、凿沟掩埋、连接固定等工作；3、工程量以PVC管米数计算；4、强电为多股线； | ㎡ | 94.20 |
| **（三）泥作及油漆部分** |
| 3 | 封门洞 | 小红砖封门洞，双面水泥砂浆抹灰找平 | ㎡ | 2.00 |
| 4 | 墙顶面腻子 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍3、包含彩色乳胶漆 | ㎡ | 164.00 |
| 5 | 墙顶面乳胶漆 | 1、满批成品腻子二遍，精细打磨2、面漆两遍乳3、包含彩色乳胶漆 | ㎡ | 164.00 |
| **（四）木工及主体框架改造部分** |
| 6 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1、1.0轻钢龙骨0.5付骨，（专用卡式龙骨）热镀锌工艺；2、φ0.8全丝杆吊筋；3、吊顶高度12cm以内为木龙骨吊顶，龙骨为烘干成品龙骨刷防火涂料；4、采用9mm石膏板局部12mm阻燃板造型；5、按展开面计算； | ㎡ | 84.00 |
| 7 | 窗帘盒 | 欧松板现场裁剪施工，面封石膏板 | m | 5.50 |
| 8 | 墙面造型基础 | 1、0.8轻钢龙骨骨架，9mm厚阻燃板，局部木龙骨骨架，自贡螺丝钉；2、石膏板之间留4~6mm安装缝，3、按展开面积计算； | ㎡ | 57.30 |
| 9 | 大屏基层加固 | 双层木工板加固 | ㎡ | 11.00 |
| 10 | 书柜 | 1、成品实木多层板，按照现场尺寸定制柜体 | ㎡ | 6.70 |
| 11 | 踢脚线 | 1、1.0厚不锈钢踢脚线2、木工板基础3、人工辅料 | m | 43.00 |
| **（五）灯具开关插座** |
| 12 | 顶面软膜灯箱 | 1、LED软膜灯箱 | m | 19.60 |
| 13 | 线性灯 | 1、开1.5cm槽装馨光线型灯，灯珠包含变压器 | m | 50.30 |
| 14 | 射灯 | 1、2.5寸深杯筒射灯，中性光源功率：8w，包含安装 | 只 | 20.00 |
| 15 | 开关插座 | 1，五孔插座、网插、灯具开关 | 项 | 1.00 |
| **（六）广告部分** |
| 16 | 背景宣绒布 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 34.00 |
| 17 | 党组织架构 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.00 |
| 18 | 历任领导 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 2.30 |
| 19 | 发展史 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.00 |
| 20 | 党员先锋 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，标题用8mm透明水晶板+3mm亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 1.20 |
| 21 | 党建园地 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 16.20 |
| 22 | 立式展牌 | 镀锌板激光切割焊接打磨氟碳烤漆，双层5mm+5mm钢化玻璃内夹高清写真画面（800\*1800） | 个 | 3.00 |
|  **泗洪县朱湖派出所党建阵地项目清单** |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| **一、装饰部分** |
| **（一）水电工程改造** |
| 1 | 水电改造（按建筑面积计算） | 1、砖墙开槽走线穿pvc管，布线采用2.5平方塑料或ZR单铜芯线(其中照明线采用1.5平方塑料多股铜芯线)，；2、工作内容包括：放线定位、电线铺设、管线配件、凿沟掩埋、连接固定等工作；3、工程量以PVC管米数计算；4、强电为多股线； | ㎡ | 80.70 |
| **（二）木工及主体框架改造部分** |
| 2 | 顶面铝方通更换 | 更换原同等规格80\*60mm铝方通（木纹色） | ㎡ | 32.00 |
| 3 | 地台制作 | 50\*50方管，现场焊接，高度150mm,双向间距不超过400mm,采用上下双层焊接，焊点处滚涂防锈漆，面层铺贴18mm厚多层实木模板找平 | ㎡ | 5.50 |
| 4 | 墙面造型基础 | 1、0.8轻钢龙骨骨架，9mm厚阻燃板，局部木龙骨骨架，自贡螺丝钉；2、石膏板之间留4~6mm安装缝，3、按展开面积计算； | ㎡ | 21.90 |
| **（三）灯具开关插座** |
| 5 | 墙面灯光布置 | 原有墙面结构上下增加LED灯带+透光亚克力板 | m | 74.00 |
| 6 | 开关插座 | 1、五孔插座、网插、灯具开关 | 项 | 1.00 |
| **（四）主材部分** |
| 7 | 定制画轴造型 | 定制 | ㎡ | 14.50 |
| 8 | 红书角墙面书架 | 成品购置及安装 | 项 | 3.00 |
| **（五）广告部分** |
| 9 | 墙面宣绒布 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 123.00 |
| 10 | 主题背景墙 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，标题用8mm透明水晶板+3mm亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 5.50 |
| 11 | 党组织架构 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 2.40 |
| 12 | 所史历程 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 2.40 |
| 13 | 党员风采 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，标题用8mm透明水晶板+3mm亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 5.90 |
| 14 | 主题提炼 | 镀锌板激光切割焊接打磨氟碳烤漆，双层5mm+5mm钢化玻璃内夹高清写真画面（800\*1800） | ㎡ | 11.00 |
| 15 | 党员先锋 | 宣绒布定制背景画面铺贴 | ㎡ | 2.60 |
| 16 | 标题牌子 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.00 |
| 17 | 入党誓词背景墙 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 1.50 |
| 18 | 区位图背景墙 | 照片墙用12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印，标题用8mm透明水晶板+3mm亚克力激光雕刻立体字 | ㎡ | 3.00 |
| 19 | 红色党史 | 12mm高密PVC+3MM透明亚克力UV打印 | ㎡ | 15.00 |

注：

1、除特别标注尺寸偏差、大于、大于等于、小于及小于等于之外，其它固定尺寸允许偏差±5%。

2、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料（含以施工为主的条目）和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在投标文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。

3、中标人供货时产品的品牌、型号、必须和投标文件中填写的产品的品牌、型号一致，否则，采购人有权拒收并要求中标人按投标文件中填写的产品的品牌、型号供货。

**三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求**

1、采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

2、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

3、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

4、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

5、限制标准的产品要求

本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

**四、项目实施方案**

**（一）进度安排**

投标人针对针对本项目提供详细的进度安排，有明确的时间节点和进度计划，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等。

内容包括但不限于：

1.根据实际需求，确定本项目采购所有货物的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、试运行时间安排、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。同时投标人应提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的将本项目采购的所有产品在采购人要求的供货时间内送至采购人指定地点等。

2.对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定；货物运输中可能存在的风险及风险预防、应对措施，以确保按期、保质的将本项目采购的所有产品运输至采购人指定的交货地点交付货物等。

**（二）供货、安装及质量要求**

1、供货要求

中标人应严格按照投标文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知12小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

2、安装施工现场要求：

（1）标的物由中标方负责安装，现场调试。中标方应派驻现场项目负责人及成员具备相关信息系统项目管理师、设备安装质量员、设备安装施工员、电工、安全员等专业技术能力，所有安装货物质量必须严格按照国家规范及江苏省相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（2）中标方应对安装施工安全、质量全面负责，并承担设备保护，如因中标方原因造成网络规划不合理、重大信息或网络安全事件、安防系统覆盖不全面、质量事故、设备损坏等，中标方应承担一切经济法律责任；

（3）中标方负责标的物合格、正常、安全使用。

（4）中标方应遵守现场的一切规章制度，按照采购人要求文明施工，项目安装过程中的施工人员安全问题由中标单位全权负责，与采购人无关。

（5）施工现场的协调工作由中标方负责，采购人配合；

（6）中标方负责对货物、安装货物（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，负责保管、看护进场的货物及附配件，以免受损；

（7）在安装、调试期间或保修过程中，中标方负责及时清理现场垃圾；

3、产品质量要求：

（1）所有货物在到达安装现场时须经采购人代表验收后才可进行货物安装，验货时须提交该货物的质量合格证明，初步验收不代表对产品隐性质量问题的认可。

（2）所有货物、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果货物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的售后服务期（运行维护期）从纠正之日起重新计算售后服务期（运行维护期）。

（4）如果是超出中标方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有货物均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

**（三）深化设计方案要求**

1. 根据采购人需求对每个场地进行施工设计，设计内容包括交警大队、刑警大队、法制大队、大楼、桥南派出所等10个党(总)支部党建阵地进行改造提升的方案平面图、效果图等内容。

2.设计成果要求

投标人的设计成果文件应做到清晰完整，同类图纸规格应尽量统一，围绕本项目采购需求，阐述项目的设计理念，对于项目要求设计平面规划，进行效果图、施工图展示。

3.成果形式

（1）设计文件应按招标文件的要求编制。

（2）除设计方案图纸外，投标单位可自行添加认为能够辅助解说方案的文件。

**（四）建设布局方案**

1.根据采购人需求针对本项目情况提供项目技术方案，方案内容包括但不限于：

交警大队、刑警大队、法制大队，大楼、桥南派出所等10个党(总)支部党建阵地进行改造提升的整体平面布置图、效果图、电路电气图。 平面布置图设备布局设计合理、整体兼具实用；效果图设计色彩搭配和谐、美观新颖、画面清晰。

2.布展图，表明文本各部分内容对应的空间划分。

3.效果图，展示内容和表现形式的结合。

**（五）利旧对接需求**

现有项目交警大队、刑警大队、法制大队、大楼、桥南派出所等10个党(总)支部中所涉及到的装备柜等设备，需充分融合对接，实现本项目中涉及的功能。

**五、售后服务**

投标人针对本项目提供详细售后服务方案。

内容包含但不限于服务内容、详细技术服务方案、售后人员配备情况、响应时间，以及售后服务期满后主要产品、配件优惠方案等。

1.服务内容：本项目要求售后服务期：二年（自货物最终交付验收合格后）。售后服务期内投标人对产品质量实行三包，免费为本项目采购的所有产品提供维修、保养、替换故障部件等服务。因设备配置或制造质量问题而引起的故障，投标人应在24小时内立即予以维修或更换，由此引起的一切费用由投标人承担。

2.详细技术服务方案，包括但不限于：设备安装规范、设备工作原理、设备部件结构组成、设备操作手册、设备运行维护手册、设备软件使用手册等。

3.售后人员配备情况：本项目的保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派技术人员到采购单位使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人承担。售后人员配备不少于3人，提供售后人员相关信息及联系电话。

4.响应时间：投标人应严格按照招标文件的有关规定提供合格产品，保证货物为全新未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志等；一旦发生质量问题，投标人在接到采购人通知的10分钟内快速响应服务，简单问题2小时内解决，排除故障恢复正常运行；如果需要到现场维修的须在12小时内派技术人员到达现场，开展维修维护工作，12小时内排除故障恢复正常运行。并为采购人提供每周7天、每天24小时售后技术支持和服务。如投标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为投标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

5.售后服务期过后，投标人仍有义务提供优惠的技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

6.售后服务期满后主要产品、配件优惠方案：售后服务期结束后，投标人应当提供保修服务，收取费用不得高于其他服务客户的费用。

7.投标人未在上述规定时间内履行售后服务义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由投标人承担。