第四章 采购需求

一、项目属性：货物类项目

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

三、本项目 不接受 进口产品。

**四、供货及安装期：**合同签订后15日历天内完成。

**五、付款方式：**

预付款：合同金额的 30%，合同签订后按规定支付；

进度款：初验完成且收到供应商发票后10日内支付至合同总额95%；运行维护期结束，供应商提供项目完整技术文档，采购人3个工作日内组织终验并出具终验报告，在收到供应商发票后10日内，支付至合同总额100%。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 ②乙方未按要求提供符合要求的发票的，甲方有权暂停付款，且不免除乙方继续合同约定的义务。③合同款支付方式可采用数字人民币支付。

**六、质量及售后服务要求**

（一）质量要求：合格，符合国家、行业质量要求。

（二）售后服务要求：

1、投标单位提供售后服务方案，须含响应时间、上门时间、应急处理方案、技术人员配备等，要服务高效，处理方案具体，措施得力，人员安排专业有匹配，接到故障电话通知不超过2小时内响应、不超过于4小时内到现场积极配合解决故障等。

2、投标单位针对本项目制定培训计划，培训方案须合理，完整性、灵活性并明确培训要点、人数、时间的安排等内容。

（三）质保等其它要求：

1、免费维保期：1年。免费维保期的起始时间以安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。

2、免费维保期内，一旦货物发生质量问题，供应商应在接到故障通知1小时内作出有效回应，并在4小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件。免费维保期满后，货物出现质量、故障时，供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

3、质量检验检测。所供产品为全新，须提供相关的产品主材及辅材（含管线、配件等）合格质量检测报告及其他相关证明文件资料等，证实质量合格；甲方有权对投标产品进行抽检，委托第三方进行抽检费用等由中标单位（供应商）全权承担，对抽检不合格产品，中标供应商承担全额责任和费用，并接受甲方任何处罚。

**七、验收：**

1.初验

在接到甲方进场通知后15天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，乙方向甲方提交项目初验技术资料以及初验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。

2.终验

初验合格后进入运行维护期（免费维保期），售后运行维护期（免费维保期），乙方向甲方提交项目验收技术资料以及终验申请单，甲方收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

验收的标准按照采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

3.乙方应负责在项目验收后将所有设备的产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

注：绿色数据中心需执行《财政部生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知》（财库〔2023〕7号）的要求。 在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦中标本项目，即完全响应本条款要求。

1. **主要内容（本项目不接受负偏离）**：

沭阳县农业生产主体产品可追溯项目项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参数要求 | 备注 |
| 1 | 农产品追溯合格证服务打印一体机（含胶体金判读）**核心产品** | 70台 | 1、CPU:4核心处理器、主频不小于1.8GHZ2、高清1080PIPS大于15英寸屏，副屏同步**。** 3、配置胶体金识读功能，具备胶体金检测及数据上传功能（含单联卡及三联卡识读）。4、内置80mm合格证标签打印机，二维码扫描头，配备标准尺寸7\*4cm的江苏食用农产品承诺达 标合格证彩色套打纸。5、设备内置江苏省3.0系统合格证APP，生产主体人脸识别登入江苏省合格证APP自助开具合格证。6、设备内置江苏省追溯3.0系统系统APP，监管人员及协管人员可以协助主体开具追溯合格证凭证。7、设备内置江苏省追溯3.0系统APP，监管员账号登入合格证APP，可以选择辖区生产主体，创建电子合格证并且开具产品合格证。8、内置区域大数据模块：合格证数量统计、合格证统计报表等信息。9、每台设备提供10卷省食用农产品承诺达标合格证标签纸，提供图片证明材料。注：**★**为确保产品质量，各投标人须在投标文件中提供：1. 核心产品的功能逐条演示的说明（包含但不限于图片、ppt、操作视频等，如投标文件中不能提供相关说明，作废标处理）。
2. 核心产品的出证视频（包含完整的出证流程与实际出证，所出的合格证必须与采购人提供的样证一致，不一致作废标处理，采购人提供平台账号供投标人使用）。
 | 用于胶体金合格证打 印及胶体金识读；可 满足中小散户快速打 印合格证并判读胶体金检测；内置江苏省 农产品质量安全追溯 管理3.0系统；配备标准尺寸7\*4cm的江 苏食用农产品承诺达 标合格证彩色套打纸50卷。(含上门安装调试培训) |
| 2 | 胶体金检测箱 | 70套 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 技术参数要求 |
| 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 前处理操作台 | 3.5\*8CM | 个 | 1 |
| 2 | 掌上电子天平 | 0.01g/200g | 个 | 1 |
| 3 | 离心管 | 50ml | 支 | 10 |
| 4 | 离心管架 | 15-50ml | 个 | 1 |
| 5 | 指形管 | 1.5ml | 个 | 10 |
| 6 | 微孔板 | 96孔 | 个 | 1 |
| 7 | 剪刀 | 标准 | 把 | 1 |
| 8 | 小刀 | 标准 | 把 | 1 |
| 9 | 镊子 | 中号不锈钢 | 把 | 1 |
| 10 | 洗瓶 | 250ml | 个 | 1 |
| 11 | 便签纸 | 3\*3cm | 包 | 1 |
| 12 | 记号笔 | 中号 | 支 | 1 |
| 13 | 记录笔 | 中号 | 支 | 1 |
| 14 | 垃圾袋 | 卷装 | 卷 | 1 |
| 15 | 计时器 | 掌上电子 | 个 | 1 |
| 16 | 移液枪 | 1-5ml | 把 | 1 |
| 17 | 移液枪 | 10-100ul | 把 | 1 |
| 18 | 移液枪 | 100-1000ul | 把 | 1 |
| 19 | 枪嘴盒 | 1-5ml | 个 | 1 |
| 20 | 枪嘴盒 | 10-1000ul | 个 | 1 |
| 21 | 枪嘴 | 100-1000u | 个 | 50 |
| 22 | 一次性手套 | 乳胶 | 包 | 1 |
| 23 | 微型检测台 | 13.5\*11\*11cm;材质：PVC | 个 | 1 |
| 24 | 铝合金箱 | 45\*36.5\*18cm | 个 | 1 |

 | 用于农残胶体金前处理设备（含上门安装调试培训） |
| 3 | 门牌、制度牌（5块牌子） | 70套 | 1、门牌：铜质60cm\*80cm2、制度牌：KT版90\*60CM | 门牌1块、制度牌4块、操作流程牌1块（含上门安装） |
| 4 | 冰箱 | 70台 | 1、总容量范围：180-200升2、压缩机转速：定频3.制冷方式：直冷4.能效等级：三级5.面板材质：pcm彩涂板6.门款式：双门7.高度：140.1-150cm | 用于农残试剂存储及待检农产品储存 |
| 5 | 办公桌椅（套） | 70套 | 1、桌子尺寸：160cm\*60cm\*70cm2、桌子材质：人造板 | 含上门安装 |

样证：

