采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目 不接受 进口产品。

**一、项目概况**

1、项目名称：泗阳县公安局执法办案中心“一体化审讯桌椅”采购项目

2、最高限价：78.08万元，任何超过本最高限价的投标报价，均作无效标处理。

3、采购内容："一体化"审讯桌椅13套（具有一体化审讯主机、双屏显示器示证、电子签名、一键报警、全程拾音录像、自动刻录、打印等功能。其中两套审讯椅包含生命体征检测功能，审讯桌高出地面约10公分，电线、插座均收纳在内，审讯室内无露出电线、插座，减少原有电线杂乱问题，建立一个测谎室，测谎室内配备相关设备，测谎室内审讯桌椅包含在上述13套审讯桌椅内）。

4、合同履行期：15日历天。

5、交货地点：招标人指定地点。

6、质保服务期限（设备免费保修期及免费售后服务期）：3年。

质保服务期限（设备免费保修期及免费售后服务期）从本项目验收合格之日起计算。质保服务期限（设备免费保修期及免费售后服务期）内：a、如出现招标内容中的设备（或备品备件）有损坏，项目中标单位对损坏的设备（或备品备件），必须免费予以更换、安装、维护、保养及调试。b、中标单位提供平台集成服务，整合本项目新建设备的相关数据，限定本项目建设清单内的硬件设备对接至现有平台，在质保服务期限内保障设备数据正常上传。

7、质量要求：合格

**二、付款方式**

预付款：合同签订后按规定支付合同价款的 30%作为预付款；

进度款：项目完成经验收合格且收到供应商发票20个工作日内付清余款。

备注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

**三、采购清单（功能需求及设备参数）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备**  **名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 一体化审讯桌 | 1、智能审讯一体桌应集成审讯台、审讯终端、电动升降单元、示证单元、特写摄像机、拾音器、编码器、音箱、交换机、报警按钮、智能触摸中控系统、打印功能为一体，并预留审讯主机、示证展台和电子签名捺印设备安装位置  2、审讯终端配置不低于8核处理器（国产处理器），8G内存，1TB机械硬盘，240GB固态硬盘，可以登录省厅的新警综平台系统  3、电动升降单元：≥21英寸 ，支持HDMI接口，仰角满足0－15°可调节角度，分辨率≥1920\*1080  4、示证单元：≥43英寸，分辨率≥1920\*1080  5、内置编码器，支持1920\*1080高清HDMI输出  6、内置高保真拾音器，具备高灵敏度、全向拾音  7、所有金属(不锈钢除外)构件外表面应进行防腐蚀处理，涂覆层表面平整光滑，色泽均匀，无露底、气泡、明显堆积、剥落等缺陷。镀层色泽光亮、均匀，无锈点、锈斑。所有可触及的部位都应圆滑，无毛刺、棱角。所有金属焊接件焊接处无焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位;焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边;焊接处标面波纹应均匀。  8、智能触摸中控系统：≥7英寸，应支持电控开关、智能审讯、大屏影像、生命体征、审讯椅控制五大应用模块  9、电控开关模块，支持控制设备通断电  10、智能审讯模块，支持一键开关机、示证切换、升降单元升降、开启审讯等功能，方便民警便捷开展审讯工 作；  11、大屏影像模块，可以实时回显查看示证画面当前内容，便于民警核对  12、支持生命体征模块，可以实时查看嫌疑人心率、体温、血压数据，支持体征异常报警 ；  13、审讯椅控制模块，配合智能审讯椅使用，可以控制智能审讯椅束缚装置打开 ；  14、特写摄像机：≥500万像素，2.8～12mm电动变焦，支持变倍聚焦  15、特写摄像机角度可调，上下左右可调整角度不小于7 度  16、桌面提供接口不少于：音频3.5mm输入输出各一个、2个USB充电接口、5个USB接口、1个AC 220V插口  17、打印模块隐蔽式嵌套于桌面下方，支持抽拉，桌面预留出纸口 ；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  18、支持彩色打印  19、支持按下桌面手动报警按钮触发应急报警  20、设备应符合办案区内安全规范和十四五装备要求，智能审讯一体桌集成审讯过程中所用到的一系列设备，配合办案区系统实现数据联动；  21、内置特写摄像头，将嫌疑人特写画面同步传输到平台，支持对角度审讯同音同步录像；  22、内置中控屏管理系统，支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、视频投屏、审讯开始与停止等控制；  23、内置中控屏支持与办案区平台联动，获取特殊审讯椅嫌疑人生命体征数据进行实时显示，防止审讯期间特发情况，可实现快速报警，并支持与总控平台进行校时。  24、一体化审讯桌下面要搭建地台，尺寸2200mm\*2000mm\*150mm；根据现场实际情况微调。 | 13 | 套 |
|  | 嫌疑人审讯椅 | 产品描述：  1、尺寸≥660mm（W）x975mm（H）x700mm（D）；  2、主要材质：钢制+PU软包；  3.主要组成：座椅框架、腿部约束舱、玻璃纤维防割腕带；  4.无需借助辅助工具或钥匙，无需通电，落座即锁定；后置解锁踏板轻踩即打开，并标配应急解锁功能，紧急情况下可一键快速解锁及复位。 | 11 | 张 |
|  | 智能体征检测审讯椅 | 1、全金属框架，人体接触面软包设计，座椅应为直靠椅，并配有坐垫、靠垫、扶手垫  2、表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠  3、具备左右手、胸部、腿部约束锁具，且锁具应无法用人力打开  4、约束锁应能通过遥控和平台控制开锁，支持单一锁具开启和一键全开 ；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  5、在断电的情况下，门栏锁应能自动打开，左/右手锁、胸部锁应能采用机械钥匙打开 ；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  6、接口要求不少于：1个供电接口、1路RJ45网络接口和1个USB接口  7、审讯椅各部件与人体接触面及连接处不应有棱角，表面应圆滑，使用螺栓连接时连接处外表面应使用软质材料包覆 ；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  8、腕部集成体征监测传感器，支持无感体征监测，应能通过体征监测传感器采集心率、体温，并能在平台实时显示审讯椅监测的心率、体温信息 ；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  9、具备电子签名捺印设备安装位置并预留走线；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  10、应能在DC12V±10%的供电条件下正常工作 ；（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖原厂公章佐证）  11、应实现与县局现有执法办案管理中心平台展示审讯椅体征信息。 | 2 | 张 |
|  | 测谎设备 | 1、便携上翻式军工设计，内置14寸高清屏，内置电池和键盘（带触控板）。  2、系统支持6种生理指标分析（包括心率、心率变异、呼吸、血氧、血压变化、皮电）；支持7种表情分析，（包括：生气，厌恶，恐惧、高兴，伤心，惊讶，平静）；支持9种眼部动作分析，（包括：眼球左偏，眼球右偏，眼球上偏，眼球下偏、抬起上眼皮，眼睛收缩、低垂上眼皮，下眼皮向上顶，双目眨眼）；支持6种头部动作分析（包括：头部左转，头部右转，头部低下，头部向上抬、头部左摆、头部右摆）；支持15种面部微动作（包括：内部眉毛抬起，外部眉毛抬起，眉毛整体低垂、抬起脸颊、收缩提起鼻子，抬起上嘴唇、上扬嘴角，嘴角向牙齿收，嘴角垂直向下、挤动下唇向上，嘴唇向后方拉，收缩双唇、双唇分开暴露、双唇分开看见、吸吮嘴唇覆盖）；  3、设备应采用基于视频流实时分析的非接触式数据采集方式实时采集被测试者的各项生理数据；（提供“非接触式-多功能心理测试仪的公安部检测报告”证明，并标明对应检测报告中的序号）  4、设备应能自动存储摄像机采集的检测视频、生理数据及图谱曲线等。（提供“非接触式-多功能心理测试仪的公安部检测报告”证明，并标明对应检测报告中的序号）  5、▲设备应支持将被测者的所有信息及相关测试数据生成的案件一键导出，并支持将一键导出的案件选择一键重新导入。（提供“非接触式-多功能心理测试仪的公安部检测报告”证明，并标明对应检测报告中的序号）  6、设备应支持对被测试者进行身心监护，监护过程中应能实时采集并显示被测试者的心率、心率变异、血氧及血压变化指数。（提供“非接触式-多功能心理测试仪的公安部检测报告”证明，并标明对应检测报告中的序号）  7、▲当对被测试者身心监护过程中所采集的任一项指数值出现异常时，设备应支持通过色块颜色变红进行预警提示。（提供“非接触式-多功能心理测试仪的公安部检测报告”证明，并标明对应检测报告中的序号）  8、▲设备判定的紧张指数范围应为0～100。 其中0～30判别为正常，30～45判别为轻度紧张，45～70判别为中度紧张，70～100判别为高度紧张。（提供“非接触式-多功能心理测试仪的公安部检测报告”证明，并标明对应检测报告中的序号）  9、▲当检测到被测试者的紧张级别达到轻度、中度、高度紧张阈值时，设备应分别以绿色、黄色、红色色块和语音预警提示；（提供“非接触式-多功能心理测试仪的公安部检测报告”证明，并标明对应检测报告中的序号）  10、设备应支持将被测试者紧张指数值出现异常的视频片段及根据异常视频片段分析得到的生理数据和图谱曲线等进行切片保存，并支持切片视频根据异常等级自动排序。（提供“非接触式-多功能心理测试仪的公安部检测报告”证明，并标明对应检测报告中的序号）  11、▲设备应支持通过修改设定条件的阈值对已切片视频进行二次切片并排序保存。（提供“非接触式-多功能心理测试仪的公安部检测报告”证明，并标明对应检测报告中的序号）  12、设备应支持通过内置7种出题规则（出题方法模板），辅助相关操作人员生成测试问题。（提供“非接触式-多功能心理测试仪的公安部检测报告”证明，并标明对应检测报告中的序号） | 1 | 套 |