采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目 不接受 （接受/不接受）进口产品。

**一、项目概况**

本次采购内容为宿豫区耕地有机质提升项目-物化投入补助，项目预算及最高限价为99万元（该笔资金全部用完）；最高单价限价99元/亩。

**注：（1）中标后采购单位合同价款按照最终中标单价\*实际数量计算，不再调整。**

**（2）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。**

**二、合同履行期限、质量标准及实施地点**

（一）合同履行期限：一年。合同签订之日2024年9月 日至2025年9月 日，具体由采购人指定。

（二）质量标准：按照国家或行业标准。

（三）实施地点：采购人指定地点。

**三、付款方式**

按照服务类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：深翻及旋耕机械作业服务全部完成，并经采购人验收合格后，采购人到财政局报账，待财政局拨付后将货款支付到合同总价款的100%。

**注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。**

1. **清单、服务内容及要求（★为实质性内容，未响应作无效标处理）**

**（一）服务清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **服务数量** | **备注** |
| 1 | 深翻及旋耕机械作业作业服务 | 约10000亩 | 注：本项目服务数量为预估量，结算时以实际工作量为准。 |

**★（二）服务内容：**

1、供应商应根据采购人相关组织安排要求，在规定的时间范围内对本项目的指定耕地实施相关服务。

2、深翻及旋耕机械作业服务主要包含：旋耕灭茬秸秆还田作业、犁耕深翻秸秆还田作业等内容。

3、旋耕灭茬秸秆还田作业

（1）技术路线：稻田控水降渍→联合收割机低留茬适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→施用基肥（增施氮肥）→旋耕还田→机械播种、镇压→机械开沟。

（2）作业要求：收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆切碎长度≤10cm；留茬高度≤15cm；耕作深度≥15cm，秸秆覆盖率≥80%。

（3）机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；建议采用75马力以上拖拉机，反旋灭茬机、正旋秸秆还田机等；旋耕播种施肥镇压复式作业机、条播机等。

4、犁耕深翻秸秆还田作业

（1）技术路线：稻田控水降渍→联合收割机适时收获、秸秆切碎均匀抛撒→施用基肥（增施氮肥）→犁耕→碎垡→机械播种、镇压→机械开沟。

（2）作业要求：收割水稻时秸秆切碎、匀抛，秸秆长度≤10cm；耕深≥25cm，碎土率≥80%，秸秆覆盖率≥80%。

（3）机具配备：联合收割机配备秸秆切碎抛撒装置；根据铧犁数量和土壤情况配备相应的动力；1L系列铧式犁等；旋耕机、重型耙；旋耕播种施肥镇压复式作业机、条播机等。

5、机具应该装有北斗监测系统

**（三）服务要求**

1、供应商应为本项目组织配备可完成服务全环节作业的农机具，且具有相关农机具的调度能力，作业能力不低于500亩/天（晴好天气，地块墒情适合机械作业条件下），同时确保作业服务质量。

2、作业质量要求：作业质量达到采购人相应作业质量标准，无作业质量纠纷，耕地深耕应达到18cm以上，作业完成后须向采购人提供由服务对象签字确认的作业服务清册（作业服务清详见附件1）。

3、供应商对作业安全承担主体责任，必须保证所有参与服务的操作人员及机具证照齐全，且在有效期内。在作业过程中不得对环境、水体等造成污染，不得向服务对象收取作业服务费用。

4、供应商在作业完成后，应向采购人提供带有服务对象签字盖章的作业服务清册等相关证明材料。

5、采购人将组织对作业情况进行抽查，核实作业面积。供应商如出现虚假申报作业耕地面积、与服务对象恶意串通弄虚作假等情况，采购人将取消与成交供应商的合同，严肃处理，并采取相关法律手段。

**注：供应商必须保证全部竞标资料的真实性，如有虚假或对谈判文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，如采购需求中必须响应项目未响应或出现负偏离的，视为不实质性响应谈判文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。**

**五、验收要求**

5.1供应商货物送达后，采购方对其数量、品种、规格、运输保存方式等进行检查验收，如不合格应无条件退货或换货。

5.2若因中标供应商原因造成无法验收通过的，采购人将拒绝付款，并追究中标供应商的违约责任。

5.3采购人将在中标供应商有机肥送至指定地点后，组织双方按照1000吨每批次抽检要求开展抽样工作，待所有批次抽样结束后，统一委托有资质的第三方检测机构（采购人指定机构，检测费用由采购人支付）按照合同质量要求开展质量检测，对检测不合格的批次产品，中标供应商按照该批次所代表的有机肥产品总量重新补发并按照正常供货要求执行，原有机肥采购人不退回，产生的费用由中标供应商承担。

5.4合同履行期满，中标供应商向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，采购人收到申请后组织终验且验收无问题后签署终验单。

**六、其他要求**

1、节能、环保产品政策

节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单:无

2、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。**注：本项目属于服务类项目。**

3、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

**附件**

**附件1：深翻及旋耕机械作业作业服务清册**

作业服务主体: （盖章） 单位： 亩

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 | 服务对象 | 联系人 | 联系电话 | 休耕面积 | 作业面积 | 作业服务满意度 | 服务对象签字盖章 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：作业满意度填“满意”或“不满意”，服务对象为个人的必须本人签字，组织的必须由负责人签字并加盖公章。