临泽镇池塘标准化改造工程

招标控制价编制说明

**一、编制依据**

1、建设单位提供的设计文件；

2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）

3、《江苏省市水利工程预算定额建筑工程》（2010年版）；

4、苏水基[2015]32号文《江苏省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》、省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）的通知苏水基〔2016〕26号文、税金按苏水基〔2019〕6号文执行；

5、材料价格按扬州信息价第8期计取。

**二、其它情况说明:**

1、河道清淤，按翻挖并装运3km计算；

2、增氧设施按微孔管道增氧系统成品计价，价格包含管道、风机、储气桶等所有设施及安装；

3、拆除原盖板涵此项总价包干，按1500计价；

4、本项目计算1m³挖掘进出场一次；

5、措施项目费率：安全文明措施费取1.5%,环境保护取0.1%,临时工程0.5%,交通工程0.2%,保险费0.42%；结算按相关规定调整。

6、本项目暂列金按44819.35元计取。

江苏富华工程造价咨询有限公司

2024年10月15日